

# **打印机驱动安装手册（影票、小票、票券）**

## 影票打印机（爱普生EPSON\_TM88）



**影票打票机-爱普生TM-T86L**





**影票票纸**


### 驱动下载

* 爱普生EPSON\_TM88驱动下载地址：


<http://58.62.144.229:9090/tmp/printers_driver/ATM_301gSC_for_win7.rar>

### 驱动安装


* 双击安装驱动包




* 如果系统以往安装过对应驱动，提示如下图，选择覆盖




* 默认下一步：




* 默认选择XP 下一步



* 选择EPSON TM\_T88III Receipt，完成



* 安装完成后，提示重启电脑




### 驱动接口配置


* 重启过电脑后，控制面板-找到新安装好的打印机驱动



* 端口页面设置-打印机对应的端口，以及勾选掉“启用双向支持”



* 查询确认打印机对应电脑的实际接口



* 测试打印：常规页面-测试打印，测试正常打印为正常。



## 小票打印机(芯烨POS58)




### 驱动下载

* POS58驱动下载：


http://58.62.144.229:9090/tmp/printers\_driver/windows.POS58.exe


### 驱动安装

* 双击安装安装包，启动安装




* 默认下一步，直至完成安装






* 根据实际型号选择不同的票纸大小




### **驱动接口配置**


* 控制面板，找到已安装好的驱动



* 右键属性，端口页面配置打印机具体的接口



* 如果钱箱是直接插在打印机上的，直接按下图方式选择打开方式 并确定



* 测试打印页面，正常打印即可完成。

## **票券打印机(TEC B-SX5-CN)**


****

1. **驱动安装**


依据影院提供驱动默认安装完成

1. **驱动接口配置**


* 60X50mm的标签纸，打印如下图：




* 打印机设置：在电脑控制面板打印机首选项中，设置纸张大小为60MMX50MM，衬底宽度全部修改为0




* 在打印机卷TAB页面，设置为有间距的标签




* 打印机位置偏移量调节，根据实际打印效果，可以调整水平偏移和垂直偏移量，一般可以不调整



* 打印出来的条码，如果太大或者把条码下面的文字盖住了，那么就要修改客户端的配置文件来调整



* 配置文件目录（默认安装目录）：C:\Program Files (x86)\TClient



* 修改条码大小和高度

